网络相关

支持2G、CATM、NB三种网络制式，三种网络相互独立，不存在跳网的情况，从2G掉网后会重新搜网。

修改IMEI号（指令不对外）：

AT+EGMR=0,7 读取自己的IMEI号；

AT+EGMR=1,7,"IMEI"写入IMEI号；