CTA入网测试过程：

仪器用的是安立仪表

1. PPP拨号

PPP 拨号 IPV4：

AT+CGDCONT=1,”IPV4”,”<apn\_name>”

PPP 拨号 IPV4V6：

AT+CGDCONT=1,”IPV4V6”,”<apn\_name>”

PPP 拨号 IPV6：

AT+CGDCONT=1,”IPV6”,”<apn\_name>”

PPP拨号测试流程详解IPV4V6测试使用指导文档 .pdf 11~22页，1.2.2节

1. AT+PING的方式

PING IPV4：

AT+EGDCONT=10,”IPV4”,<apn\_name>

AT+PING=<domain\_name>

PING IPV4V6：

AT+EGDCONT=10,”IPV4V6”,<apn\_name>

AT+PING=<domain\_name>

PING IPV6：

AT+EGDCONT=10,”IPV6”,<apn\_name>

AT+PING=<domain\_name>

注意事项：1. at+creg?;+cgreg?;+csq 需要检查注网状态是否正常

2.AT+PING执行时域名不需要加“”

3.需要和认证实验室的测试人员说明ipv6 PING需要下发全球单播地址